|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp.  | Podstawa  | Opis I wyliczenia  | J.m.  | Ilość | Cena j. brutto | wartość |
| 1 KNR 2-31  | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem  |  |  |  |  |
|  | 1004-07  |  |  |  |  |  |
|  |  | 544  | m2  | 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 KNR2-31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa  |  |  |  |  |
|  | 0310-01  | wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm (wyrównanie istniejącej  |  |  |  |  |
|  |  | nawierzchni)  |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 0.5  |  |  |  |  |
|  |  | 544  | m2  | 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 KNR2·31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych -  |  |  |  |  |
|  | 0312-05  | warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm  |  |  |  |  |
|  |  | 544  | m2  | 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 KNR2-31  | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych -  |  |  |  |  |
|  | 0312-06  | warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz.  |  |  |  |  |
|  |  | 544  | m2  | 544 |  |  |
|  |  | Razem : |  |  |  |  |