|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podstawa | Opis I wyliczenia | J.m. | Ilość | Cena j. brutto | wartość |
| 1 KNR 2-31 | | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem |  |  |  |  |
|  | 1004-07 |  |  |  |  |  |
|  |  | 544 | m2 | 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 2 KNR2-31 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |  |  |  |  |
|  | 0310-01 | wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 2 cm (wyrównanie istniejącej |  |  |  |  |
|  |  | nawierzchni) |  |  |  |  |
|  |  | Krotność = 0.5 |  |  |  |  |
|  |  | 544 | m2 | 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 3 KNR2·31 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - |  |  |  |  |
|  | 0312-05 | warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm |  |  |  |  |
|  |  | 544 | m2 | 544 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 4 KNR2-31 | | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych żwirowo-piaskowych - |  |  |  |  |
|  | 0312-06 | warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubość po zagęszcz. |  |  |  |  |
|  |  | 544 | m2 | 544 |  |  |
|  |  | Razem : |  |  |  |  |