OPIS TECHNICZNY

DO ZADANIA POD NAZWĄ:

**REMONT DROGI GMINNEJ NR 310041T**

**W MIEJSCOWOŚCI BODZECHÓW**

**OD KM 0+260 DO KM 0+477**

1. **Zakres opracowania:**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont drogi gminnej nr 310041T w miejscowości Bodzechów, ul. Marcinówka, położonej na działce o nr ewidencyjnym 907/2.

1. **Istniejący stan zagospodarowania**

Istniejący pas drogowy od km 0+260 do km 0+477 o zmiennej szerokości od 6,16 m do 17,09 m na którym zlokalizowana jest nawierzchnia asfaltowa o zmiennej szerokości od 4,00m do 4,50m, która jest częściowo uszkodzona- popękana.

1. **Zakres remontu**

Projektuje się remont drogi od km 0+260 do km 0+360 oraz od km 0+360 do km 0+477, polegający na oczyszczeniu istniejącej nawierzchni, następnie wykonaniu warstwy bitumicznej gr. 8 cm (wyrównanie 2 cm + warstwa wiążąca 6 cm), uzupełnieniu poboczy warstwą kruszywa gr. 8 cm na szerokości 50 cm- obustronnie oraz remoncie 7 zjazdów z nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8 cm po wcześniejszym oczyszczeniu podłoża, wykonaniu podbudowy gr. 10 cm, krawężników najazdowych wym. 15 x 30 cm na ławie betonowej, obrzeży betonowych wym. 20 x 6 cm. Remont drogi podzielono na 2 odcinku ze względu na zmienną szerokość jezdni wynoszącą 4,50 m na odcinku od km 0+260 do km 0+360 oraz 4,00 m na odcinku od km 0+360 do km 0+477. Wykonany remont nie spowoduje zmiany parametrów technicznych drogi.

Sporządził: